**ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **FIRMA** |  | **Data** |  |
|  |  |
|  **Nr zamówienia** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŻALUZJE ISOTRA 16mm** |  |  | **ŻALUZJE STANDARD 16mm** |  |  |  | **ŻALUZJE STANDARD 50mm** |  |  | **ŻALUZJE DREWNO/BAMBUS 25mm** |
|  | **ŻALUZJE ISOTRA 25mm** |  | **ŻALUZJE STANDARD 25mm** |  |  | **ŻALUZJE DREWNO/BAMBUS 50mm** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Szerokość** | **Wysokość** | **Ilość** | **Strona sterowania** | **Typ****montażu** | **Prowadzenie boczne** | **Typ FIX** | **Kolor lameli** | **Drabinka** | **Maskownica** | **CHILD SAFETY** |
| **ŻYŁKA** **PCV** | **LINKA STALOWA** | **SZNURKOWA** | **TAŚMOWA** | **PROSTA** | **Z BOCZKAMI** | **TAK** | **NIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **UWAGI:** |

**TYPY MONTAŻU (ŻALUZJE STANDARD 16mm, ŻALUZJE STANDARD 25mm, ŻALUZJE DREWNIANE 25mm):**

**- W ŚWIETLE SZYBY – TWIST PŁASKI**

**- NAWIERZCHNIOWO – TWIST KĄTOWY**

**- BEZINWAZYJNIE NA SKRZYDLE OKNA – UCHWYTY BEZINWAZYJNE (STANDARD lub REGULOWANE w kolorach: BIEL i BRĄZ)**

**- NAROŻNY – UCHWYTY NAROŻNE Z MASKOWNICĄ PŁASKĄ 50mm**

**UCHWYTY DO PROWADZNIA BOCZNEGO (FIX) – PŁASKI, KĄTOWY, BEZINWAZYJNY**

**TYPY MONTAŻU - ŻALUZJE STANDARD 50 mm, ŻALUZJE DREWNIANE 50mm:**

**- ŚCIANA LUB SUFIT – UCHWYT UNIWERSALNY**