

**ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Klient** |  | **Data** |  |
|  |  |
|  **Nr zamówienia** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŻALUZJE ISOTRA 16MM****ŻALUZJE ISOTRA 25MM****ŻALUZJE STANDARD 16MM** |  | **ŻALUZJE STANDARD 25MM****ŻALUZJE STANDARD 50MM** |  | **ŻALUZJE DREWNIANE 25MM****ŻALUZJE DREWNIANE 50MM** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Szerokość** | **Wysokość** | **Ilość** | **Sterowanie** | **Typ** **montażu** | **Uchwyt prowadzenia bocznego** | **Kolor lameli** | **Drabinka** |
| **Sznurek** | **Taśma** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TYPY MONTAŻU (ŻALUZJE STANDARD 16mm, ŻALUZJE STANDARD 25mm, ŻALUZJE DREWNIANE 25mm):**

**- W ŚWIETLE SZYBY – TWIST PŁASKI**

**- NAWIERZCHNIOWO – TWIST KĄTOWY**

**- BEZINWAZYJNIE NA SKRZYDLE OKNA – UCHWYTY BEZINWAZYJNE (STANDARD lub REGULOWANE)**

**UCHWYTY DO PROWADZNIA BOCZNEGO – PŁASKI, KĄTOWY, BEZINWAZYJNY**

**TYPY MONTAŻU - ŻALUZJE STANDARD 50 mm, ŻALUZJE DREWNIANE 50mm:**

**- ŚCIANA LUB SUFIT – UCHWYT UNIWERSALNY**

 **UWAGI, SZKICE, INNE OPCJE WYPOSAŻENIA:**